**磁学测量系统 使用规范说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 样品要求 | 1. 2mm×2mm片装固体，厚度不超过1mm，适用于石英样品托
2. 直径2mm，高度不大于2mm的固体，适用于黄铜样品托
3. 粉末样品需要使用一次性胶囊，适用于吸管样品托
 |
| 样品安装须知 | 1. 有毒有挥发性的样品会危害实验人员和真空腔
2. 未妥当安装的样品很容易污染样品腔
 |
| 可测试项目 | 1. MT
2. MH
3. 转角功能
4. AC功能
 |
| 测试前须知 | 1. 确认与环物院建立测试服务关系或科研合作关系
2. 联系测试老师确认样品、测试条件、测试时间
3. 预约登记（测试人、测试内容）
 |
| 测试后须知 | 1. 协助老师完成设备和选件复位，卫生清洁等工作
2. 数据拷贝（邮箱）
3. 服务反馈
 |
| 安全须知 | 1. 不擅自使用授权以外的程序和功能
2. 不擅自翻动授权以外的设备、选件和实验用品
3. 遇到问题第一时间联系测试老师
 |
| 联系方式 | 1. 联系人：刘健
2. 联系电话：18088709465 （微信同号）
3. 邮箱：lj@hit.edu.cn
 |